|  |
| --- |
| **Ymiskt krøv til vinnuliga sigling við fólki** |
| **Dimentiónstal** | **Framtøkumegi minni enn 100 kW og før uttan motor** | **Framtøkumegi á 100 kW ella meira** |
| Før við dimensiónstali undir 20 | Farið skal ikki sýnast men sýnsfólk skal síggja farið á staðnum.Sí skjal 1, regla 1 í [kunngerðini](https://logir.fo/Kunngerd/104-fra-09-07-2019-um-at-sigla-vid-forum-id-taka-upp-i-12-ferdafolk).Farið skal hava eina [trygdarvegleiðing](https://fma.fo/trygdarvegleiding/)Farið skal hava ferðafólkaloyvi | Farið skal sýnast. Sí [bátasýn](https://fma.fo/midsyn/)Sí skjal 1, regla 2 í [kunngerðini](https://logir.fo/Kunngerd/104-fra-09-07-2019-um-at-sigla-vid-forum-id-taka-upp-i-12-ferdafolk).Farið skal hava eina [trygdarvegleiðing](https://fma.fo/trygdarvegleiding/)Farið skal hava ferðafólkaloyvi |
| Før við dimensiónstali upp á 20 ella meira men styttri enn 15 metrar og hvørs dimensiónstal er undir 100 | Farið skal sýnast. Sí [bátasýn](https://fma.fo/midsyn/)Farið skal hava eina [trygdarvegleiðing](https://fma.fo/trygdarvegleiding/)Farið skal hava ferðafólkaloyviFarið skal sýnast sambært skjal 2 í [kunngerðini](https://logir.fo/Kunngerd/104-fra-09-07-2019-um-at-sigla-vid-forum-id-taka-upp-i-12-ferdafolk) og [Fráboðan F](file:///C%3A%5CUsers%5CLN15982%5CDownloads%5CK%20039-2017.pdf) |
| Før ið verða nýtt til yrkisupplæring í sigling | Farið skal ikki sýnast men sýnsfólk skal síggja farið á staðnum.Sí galdandi reglur í skjal 3 í [kunngerðini](https://logir.fo/Kunngerd/104-fra-09-07-2019-um-at-sigla-vid-forum-id-taka-upp-i-12-ferdafolk).Farið skal hava eina [trygdarvegleiðing](https://fma.fo/trygdarvegleiding/) |